**Specyfikacja zakupów wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w „Żłobku w Krzczonowie”, gmina Krzczonów- postępowanie uzupełniające**

***CZEŚĆ 1. WYPOSAŻENIE- Rolety:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **ilość** | **Opis** |
| 1. | rolety materiałowe | 4 | W kasetkach i z prowadnicami aluminiowymi.  Materiał z grupy A600, gramatura 180gr/m2  Szerokość całkowita z listwą przyszybową: 1030mm  Wysokość całkowita z listwą przyszybową: 1335 mm  Szerokość tkaniny : 984 mm  Głębokość listwy przybyszowej : 20  Sposób sterowania roletą: Łańcuszkowe  Kolor osprzętu: biały  Belka obciążeniowa stalowa  Prowadnica 30 mm  W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż  Uwaga: Podane wymiary zostały zmierzone prze Zamawiającego. Ostateczny rozmiar rolet musi zostać zmierzony przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za błąd pomiaru, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonać samodzielnie pomiaru. |
| 2. | rolety materiałowe | 4 | W kasetkach i z prowadnicami aluminiowymi.  Materiał z grupy A600, gramatura 180gr/m2  Szerokość całkowita z listwą przyszybową: 1030mm  Wysokość całkowita z listwą przyszybową: 834 mm  Szerokość tkaniny : 984 mm  Głębokość listwy przybyszowej : 20  Sposób sterowania roletą: Łańcuszkowe  Kolor osprzętu: biały  Belka obciążeniowa stalowa  Prowadnica 30 mm  W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż  Uwaga: Podane wymiary zostały zmierzone prze Zamawiającego. Ostateczny rozmiar rolet musi zostać zmierzony przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za błąd pomiaru, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonać samodzielnie pomiaru. |
| 3. | rolety materiałowe | 4 | W kasetkach i z prowadnicami aluminiowymi.  Materiał z grupy A600, gramatura 180gr/m2  Szerokość całkowita z listwą przyszybową: 558 mm  Wysokość całkowita z listwą przyszybową: 1235 nmm  Szerokość tkaniny : 515 mm  Głębokość listwy przybyszowej : 20  Sposób sterowania roletą: Łańcuszkowe  Kolor osprzętu: biały  Belka obciążeniowa stalowa  Prowadnica 30 mm  W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż  Uwaga: Podane wymiary zostały zmierzone prze Zamawiającego. Ostateczny rozmiar rolet musi zostać zmierzony przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za błąd pomiaru, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonać samodzielnie pomiaru. |
| 4. | rolety materiałowe | 2 | W kasetkach i z prowadnicami aluminiowymi.  Materiał z grupy A600, gramatura 180gr/m2  Szerokość całkowita z listwą przyszybową: 555 mm  Wysokość całkowita z listwą przyszybową: 1340 nmm  Szerokość tkaniny : 515 mm  Głębokość listwy przybyszowej : 20  Sposób sterowania roletą: Łańcuszkowe  Kolor osprzętu: biały  Belka obciążeniowa stalowa  Prowadnica 30 mm  W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż  Uwaga: Podane wymiary zostały zmierzone prze Zamawiającego. Ostateczny rozmiar rolet musi zostać zmierzony przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za błąd pomiaru, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonać samodzielnie pomiaru. |
| 5. | rolety materiałowe | 2 | W kasetkach i z prowadnicami aluminiowymi.  Materiał z grupy A600, gramatura 180gr/m2  Szerokość całkowita z listwą przyszybową: 535 mm  Wysokość całkowita z listwą przyszybową: 1212 nmm  Szerokość tkaniny : 495 mm  Głębokość listwy przybyszowej : 20  Sposób sterowania roletą: Łańcuszkowe  Kolor osprzętu: biały  Belka obciążeniowa stalowa  Prowadnica 30 mm  W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż  Uwaga: Podane wymiary zostały zmierzone prze Zamawiającego. Ostateczny rozmiar rolet musi zostać zmierzony przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za błąd pomiaru, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonać samodzielnie pomiaru. |
| 6. | rolety materiałowe | 3 | W kasetkach i z prowadnicami aluminiowymi.  Materiał z grupy A600, gramatura 180gr/m2  Szerokość całkowita z listwą przyszybową: 523 mm  Wysokość całkowita z listwą przyszybową: 1260 nmm  Szerokość tkaniny : 483 mm  Głębokość listwy przybyszowej : 20  Sposób sterowania roletą: Łańcuszkowe  Kolor osprzętu: biały  Belka obciążeniowa stalowa  Prowadnica 30 mm  W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż  Uwaga: Podane wymiary zostały zmierzone prze Zamawiającego. Ostateczny rozmiar rolet musi zostać zmierzony przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za błąd pomiaru, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonać samodzielnie pomiaru. |
| 7. | rolety materiałowe | 3 | W kasetkach i z prowadnicami aluminiowymi.  Materiał z grupy A600, gramatura 180gr/m2  Szerokość całkowita z listwą przyszybową: 523 mm  Wysokość całkowita z listwą przyszybową: 1260 nmm  Szerokość tkaniny : 483 mm  Głębokość listwy przybyszowej : 20  Sposób sterowania roletą: Łańcuszkowe  Kolor osprzętu: biały  Belka obciążeniowa stalowa  Prowadnica 30 mm  W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż  Uwaga: Podane wymiary zostały zmierzone prze Zamawiającego. Ostateczny rozmiar rolet musi zostać zmierzony przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za błąd pomiaru, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonać samodzielnie pomiaru. |

***CZEŚĆ 2. WYPOSAŻENIE- Urządzenia myjące***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **ilość** | **Opis** |
| 1. | Automat szorująco-zbierający | 1 | Maszyna do mycia powierzchni posiadająca funkcję czyszczenia i osuszanie mytej powierzchni bez pozostawiania wody i smug.  Zasilane baterią litowo-jonową  Panel wodoodporny  Prędkość silnika szczotek nie mniejsza niż 280 obr./min  System zbierania wody  Szerokość czyszczenia nie mniej nic 500 mm  Szerokość ssawy nie mniej nic 580 mm  Ilość szczotek nie mniej niż 2x10 (dysk)  Poj. zbiornika czystej i brudnej wody nie mniej niż 30l  Waga z baterią nie mniej niż 60 kg  Rodzaj zasilania 48V  Czas pracy na baterii 2 godz i więcej  W zestawie winno się znaleźć komplet szczotek, baterie oraz prostownik |
| 2. | Odkurzacz na sucho | 1 | Odkurzacz:  - napięcie 230V  - moc silnika nie mniejsza niż 1100 W  - podciśnienie nie gorsze ni 1300 mm/H20  - przepływ powietrza nie gorszy nić 220 m3/h  - głośność pracy nie większa niż 50 dB/A  - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 20l  - waga nie większa niż 10 kg  Odkurzacz wyposażony w:  - wąż ssący 2 mb komplet  - ssawka szczelinowa  - ssawka trójkątna  - rura prosta chromowana – 2 sztuki  - filtr gąbkowy  - ssawa dywanowa z kółkami  - filtr poliestrowo-bawełniany z ringiem |
| 3. | Odkurzacz piorący | 1 | Odkurzacz:  - napięcie 220-230V  - moc max nie gorsza niż 1250W  - moc silnika nie mniejsza niż 1100 W  - podciśnienie nie gorsze niż2250 mm/H20  - przepływ powietrza nie gorszy nić 215 m3/h  - głośność pracy nie większa niż 60 dB/A  - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 20l  - waga nie większa niż 17 kg  - ciśnienie pompy 2 bar  - moc pompy nie gorsza niż 47W  - pojemność zbiornika na detergent 8-10l  - 65 l chemii do mycia maszynowego i ręcznego różnego rodzaju posadzek. Niskopieniący, skoncentrowany środek myjący o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia wszelkich zanieczyszczonych posadzek przemysłowych odpornych na działanie preparatów alkalicznych.  Odkurzacz wyposażony w:  - wąż ssący 2 mb komplet  - rury ekstraktora z wężykiem detergentu 2 szt  - ssawa z dyszą do dywanów, wykładzin i tapicerki, trójkątna, okrągłą z włosiem, szczelinowa, dywanowa z kółkami  - filtr gąbkowy  - filtr poliestrowo-bawełniany z pierścieniem  - system niwelujący pianę w zbiorniku brudnej wody |
| 4. | Mop do zamiatania bezpyłowego | 2 | 80 cm |